Fråga telefonen om tiden “T”

Svar från telefonen ”T HH:MM:SS”

Clock in ”I HH:MM:SS”

Clock out “O HH:MM:SS r” där ”r” är hur mycket strålning teknikern fått under arbetspasset.

New room ”R x” där x är 1 för break room, 2 för control room och 3 för reactor room

Skyddskläder ”P x” där x är 1 för har Hazmatsuit och 0 för vanliga kläder.

Safety time L ”L s” där s är antalet sekunder som teknikern kan vara kvar. Safety time limit skickas alltid direkt efter en förändring (inte vid utstämpling).